Návod pro inspekční kameru/endoskop

1) Nainstalujte do telefonu kompatibilní aplikaci z Google Play. Doporučujeme následující aplikace, které jsme vyzkoušeli a jsou zdarma a bez reklam:   
[AN98](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AN98) ([李文志](https://play.google.com/store/apps/developer?id=%E6%9D%8E%E6%96%87%E5%BF%97))  
[Elementary USB Camera](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beastovest.camera) ([beastovest](https://play.google.com/store/apps/developer?id=beastovest))  
[iCamShow-USB camera](https://play.google.com/store/apps/details?id=alcor.com.alcorlink.icamshow) ([AlcorLink Corp.](https://play.google.com/store/apps/developer?id=AlcorLink+Corp.))  
[USB Camera Standard](https://play.google.com/store/apps/details?id=infinitegra.app.usbcamera) ([Infinitegra, Inc.](https://play.google.com/store/apps/developer?id=Infinitegra,+Inc.))

Poznámka: Kompatibilita aplikací se může lišit dle verze Android v telefonu.

2) Zasuňte microUSB konektor inspekční kamery do telefonu, spusťte aplikaci a povolte ji vyžadovaná oprávnění.

3) Na kameře se rozsvítí všech 6 diod a přenos obrazu začne během krátké chvíle.

4) Intenzitu přísvitu můžete regulovat otočným kolečkem na kabelu kamery.

5) Používání kamery pod vodou doporučujeme jen po nezbytně nutnou dobu. Ponořit kameru pod vodu lze maximálně na 10 minut do hloubky 1 m. Po použití kameru vždy důkladně vysušte. Voděodolná je pouze sonda kamery a kabel, ostatní části voděodolné nejsou.

6) Kameru můžete také použít díky redukci na USB do stolního PC/notebooku s Windows. Nainstalujte program *viewplaycap.exe,* který je ke stažení na stránkách distributora. Po schválení licenčních podmínek (klikněte na *Accept*) a schválení instalace (klikněte na *Extract*) se na ploše objeví ikona ViewPlayCap. V aplikaci ViewPlayCap v menu *Devices* vyberte *USB 2.0 PC Camera*. V menu *File* vyberte *Set Capture File* a nastavte adresář, kam se budou ukládat pořízené snímky a videa.

Při manipulaci s endoskopem nepoužívejte nepřiměřenou sílu. Při používání se endoskop a kamera může zahřívat, nejedná se o závadu, ale o vlastnost.

Distributor pro ČR a SR:  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Praha 9 [www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz/)